老系统滤池移动罩采购要求

1. 施工要求
2. 拆卸现有设备，拆卸时记录设备的位置和连接方式，以便于新设备的安装和调试。
3. 安装新设备，按照拆卸的记录进行反向操作，确保每个部件正确安装到位。
4. 调试过程检查各部件的工作状态，确保密封性和工作效率达到设计要求，特别是平衡孔液压缸和密封圈的安装，需特别注意其密封性能和稳定性。
5. 完成安装后，进行系统测试，确保滤池移动罩设备能够正常工作，反冲洗效果达到预期，根据测试结果进行必要的优化调整，确保设备的长期稳定运行。
6. 厂家需包安装、调试，施工周期约30天。
7. 资质要求
8. 具有水厂移动罩滤池或同类滤池反冲洗设备新建/改造业绩。
9. 业绩中需包含东北地区低温低浊水源水厂的处理案例，以确保设备适应本地原水特性。
10. 厂家需提供

1、技术资料：移动冲洗罩详细技术参数（含尺寸、材质、驱动功率、冲洗强度等）、材质证明及设备设计图纸等。

2、施工方案：工程总体施工计划（含工期安排、人员配置、安全保障措施），明确关键节点（如设备到货、安装调试、试运行等）的时间节点及责任人。