台式电脑技术要求（非国产化）
	序号
	名 称
	规格参数

	1
	CPU
	 主频≥1.8GHz；物理核数≥4；CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s；

	2
	RAM
	内存配置容量≥16GB；内存类型支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；内存读写速率≥2666MT/s

	3
	主板
	支持PCIe插槽数量不少于2个；UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议；支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口；主板需集成音频输入输出接口；具备RJ-45网络接口；

	4
	硬盘
	固态硬盘，容量≥512GB；采用插卡或板载等形态，符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态；

	5
	显卡
	集成显卡，具备VGA及HDMI接口

	6
	机箱及电源
	机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求；

	7
	显示器
	尺寸：22英寸以上；分辨率1920×1080以上；

	8
	键盘鼠标
	套转，有线或无线方式均可，键盘×1；鼠标×1；

	9
	操作系统
	预装正版Windows操作系统

	10
	售后服务
	整机质保不少于3年


[bookmark: _GoBack]
